|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne stół - wózek zabiegowy / lekowy 8 szt. – pakiet nr 28**  **Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………**  **Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………**  **Rok produkcji min. 2024: …………………………………………………………………………** | | | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne urządzenia** | **Warunek** | **Parametry oferowane / opis** |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo poliuretanowe lub polietylenowe | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka:  - Wysokość: 90 cm, +/- 12 cm  - Głębokość: 72 cm, +/- 12 cm  - Szerokość: 83 cm, +/- 12 cm | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w:  - trzy szuflady o wysokości 100mm  - dwie szuflady o wysokości 150 mm | Tak |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami lub okienkami / tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady.  Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. | Tak |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy min. 125 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach, zwiększające zwrotność wózka | Tak, podać |  |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami w podstawie wózka z każdej strony lub dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru) chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka:  - blat zabezpieczony z min. trzech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,  - uchwyt do przetaczania,  - pojemnik do zużytych igieł  - otwieracz ampułek (dwa rozmiary)  - pojemnik na cewniki,  - pojemnik na butelki,  - kosz na odpadki,  - przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”,  - wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  - półkę na żel,  - uchwyt na butlę z tlenem,  - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje lub dwie pierwsze szuflady wysuwane spod blatu w kolorze czerwonym na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie wyposażone w przegródki do segregacji leków pozwalające na łatwą ich identyfikację | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe:  - półka na defibrylator w górnej części blatu,  - wieszak do kroplówki  - uchwyt na rękawiczki  - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem,  - dodatkowa półka na ssak, | Tak |  |
|  | Kolorystyka szuflad do wyboru | Tak, podać |  |
| **Inne** | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | Tak /załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak /załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak /Podać |  |